Conecte-se!

Nessa aula você compreenderá alguns conceitos relacionados a uma das ferramentas mais importantes do fluxo de trabalho com modelos BIM federados: a verificação de interferências, ou clash detection. Você verá quais os tipos de clash mais comuns e aprenderá como realizar a verificação na prática em um software de análises de projetos.

# Clash Detection em modelos BIM

A verificação de conflitos em modelos BIM consiste na verificação da existência de interferências entre elementos dos diversos modelos por meio de uma abordagem automatizada e computacional. Trata-se de uma importante ferramenta para projetistas, engenheiros e arquitetos, pois permite a resolução de conflitos antes da execução da obra.

Os relatórios das interferências localizadas em um modelo BIM podem ser extraídos automaticamente e compartilhados com as equipes responsáveis por cada uma das diferentes disciplinas de projeto. Alguns softwares oferecem formatos padronizados de listas de interferências que já incluem a imagem do problema e as referências da sua localização no modelo. Isso é bastante útil nos casos de modelos muito extensos ou complexos, em que há muitas repetições de trechos de instalações.

Dessa forma, softwares BIM de análises de projetos podem detectar três tipos de interferências:

##### Soft Clash

Interferências que acontecem sem o choque físico dos objetos. Ocorrem quando elementos não são compatíveis do ponto de vista geométrico, pois invadem o respectivo espaço necessário para montagem ou manutenção.

##### Conflito temporal

São aquelas interferências observadas durante o sequenciamento de atividades ao longo da construção.

##### Hard Clash

Provavelmente, o tipo mais comum de interferência. Ocorre quando há ocupação de dois objetos em um mesmo espaço. Nesses casos, pode ser necessário fazer uma revisão em um ou mais modelos para reverter a situação.

Agora que você viu os principais conceitos relacionados ao clash detection, vamos aprofundar o conhecimento com alguns exemplos práticos dos três tipos de clash detection que foram abordados.

# Tipos de Clash Detection

Leia as informações a seguir e clique no card para visualizar os exemplos dos tipos de clash detection.

Soft clash

Espaçamento não adequado entre dutos de água fria e esgoto em projetos residenciais.

Hard clash

Duto de ar passando no meio de uma viga.

Conflito temporal

Atividade de reboco sendo realizada antes da alvenaria ter sido finalizada.

No vídeo a seguir, você vai aprender na prática como realizar o clash detection no Navisworks e verificar interferências entre as disciplinas do projeto.

# Como checar interferências no Navisworks?

Assista ao vídeo a seguir de como checar interferências no Navisworks. Clique no play e confira!

Pense a respeito!

O processo de desenvolvimento do projeto de uma construção em BIM já possui, como diferencial, a maior capacidade de prever problemas antes que eles ocorram. Como já vimos, quando diversos projetos são integrados no modelo federado, a verificação de interferências através do clash detection diminui ainda mais a probabilidade de serem encontrados erros durante a execução em obra. Dessa forma, você já parou para pensar quanto tempo, esforço e dinheiro podem ser poupados ao se utilizar tais ferramentas no processo de um projeto?

Referências

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Coletânea Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras. Brasília: CBIC, 2016.