Conecte-se!

O primeiro passo para realizar análises e simulações com modelos federados consiste em entender a lógica de funcionamento de um software de federação. Nesta aula, aprenderemos um pouco sobre os tipos de arquivos utilizados, o processo de importação do modelo 3D e vamos explorar a interface de um dos softwares para federação de modelos.

# Tipos de arquivos do Navisworks

O Navisworks possui os seguintes formatos nativos: NWC, NWF e NWD. Clique nos títulos a seguir para conhecer e aprender as diferenças entre cada um deles.

Os arquivos NWC não são projetados para uso geral. Eles contêm uma versão em cache da geometria do modelo convertido e são criados pelos exportadores do Navisworks para permitir que os usuários passem arquivos no Navisworks para serem salvos no formato de arquivo NWF ou NWD. Eles também são criados quando você abre um modelo no Roamer para carregar o modelo mais rapidamente na próxima vez que ele for aberto. Não é possível salvar no formato de arquivo NWC.

Um arquivo NWF contém links de comunicação com todos os arquivos de modelo que serão usados e, por esse motivo, ele possui um tamanho menor que os demais formatos. No entanto, é necessário que o usuário tenha acesso aos arquivos para o sucesso da modelagem. É altamente recomendado que você utilize o formato de arquivo NWF ao trabalhar com projetos em andamento, pois quaisquer atualizações feitas nos arquivos originais serão refletidas na próxima vez que você abrir o modelo.

Esse formato de arquivo armazena todos os dados específicos do Navisworks que o formato de arquivo NWF armazena, bem como a geometria do modelo. No entanto, utilizando o formato NWD não é possível atualizar os arquivos vinculados a ele.  Esses arquivos devem ser usados para publicar e distribuir uma versão do projeto atual para que outras pessoas revisem. A vantagem dos arquivos NWD é que outros usuários podem revisá-los, mesmo que não tenham o Navisworks, usando o Freedom, o visualizador gratuito do Navisworks. Além disso, não é necessário enviar todos os projetos de origem para outros usuários, somente um único arquivo NWD.

Agora que conhecemos os tipos de arquivos nativos do Navisworks, vamos ver a relação entre o formato do arquivo e as suas principais características.

Leia as informações a seguir e clique em cada card para visualizar as principais características dos formatos de arquivo Navisworks

- Pode ser exportado através do Revit.
- Contém uma versão em cache da geometria 30.

- Contém vínculos com os arquivos originais.
- É um arquivo leve.
- Usado para trabalhar no projeto.

- Não atualiza os vínculos.
- Tamanho grande do arquivo.
- Usado ao finalizar o projeto.

Para iniciar o fluxo de trabalho com o Navisworks ou qualquer outro software de federação, a primeira etapa é realizar a exportação do modelo 3D BIM para um formato compatível com o software que será utilizado. Abordaremos as etapas para a realização desse processo a seguir.

# Adicionando dados do modelo 3D

A maioria dos softwares de análises de modelos permitem que o modelo federado seja importado através do formato IFC. Outros disponibilizam plug-ins para a exportação do modelo 3D no software em que foi desenvolvido.  Além do modelo 3D, outros tipos de arquivos com informações sobre o projeto que podemos inserir no software de federação de modelos são: cronograma da obra, fotografias e imagens, nuvens de pontos, dentre outros.  Você aprenderá através de um passo a passo como exportar um modelo 3D do Revit e em seguida abri-lo no Navisworks.  Clique a seguir, leia o conteúdo da tela e avance para visualizar as demais!

Agora, vamos começar a conhecer e explorar mais a interface do Navisworks. É através dela que poderemos, em breve, realizar simulações do planejamento da obra, executar rotinas de Clash Detection e fazer a extração de quantitativos do modelo, por exemplo.

# Introdução ao Navisworks

Assista ao vídeo a seguir que mostra os menus e os principais recursos, além das principais funções de navegação do Navisworks. Clique no play e confira!

Aguardando vídeo

Pense a respeito!

Nesta aula, tivemos a nossa primeira abordagem sobre os tipos de arquivos utilizados, o processo de importação do modelo 3D e sobre a interface do software Navisworks. Vimos que o software de federação de modelos é apenas um meio para fazer uso, da melhor forma possível, das informações sobre o projeto que estão contidas nos dados e geometrias importadas. Agora, você consegue perceber o quão importante é modelar conforme será construído e sempre com base em informações confiáveis sobre o projeto?

Referências

Formatos de arquivos (NWF, NWC, NWD) no Navisworks. AUTODESK. Disponível em: <https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/NavisWorks-JetStream-file-formats-NWC-NWF-NWD-and-NWP.html>. Acesso em: 28 mar. 2022.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Coletânea Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras. Brasília: CBIC, 2016.